连接协议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 指令类型 | 指令号 | 内容 |
| 请求连接 | 1 | 1 |  |
| 退出连接 | 1 | 2 |  |
| 请求连接回复 | 1 | 100 | {  resultType:“int32”  //1成功，-100失败  failReason:“string”  } |
| 发送设备列表 | 1 | 101 | {  deviceList: “string”  Separator: “string”  } |

骨骼,三维点云协议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 指令类型 | 指令号 | 内容 |
| 开始请求 | 2 | 1 | {  deviceName:”string”  reqType:”int32”// 1是骨骼数据,2是三维点云数据  } |
| 回复开始请求 | 2 | 100 | {  resultType:“int32”  failReason:“string”  pbSvrPoint:“int32”//端口号  } |
| 服务器主动结束 | 2 | 101 | 备注：设备断开后将发生此事件 |
| 结束请求 | 2 | 2 |  |